Альгицид непенящийся

Коды производителя

L 800 701, L 800 703, L 800 709

Состав

Содержит хлорид четвертичного аммония в полимеризованной форме.

Фасовка

Упаковки по 1 (L800701H9 ), 3 (L800703H9) и 20 (L800709H9 ) л.

Свойства

* Не содержит сульфата меди.
* В рекомендованных для бассейна дозах не образует пены.
* Весьма наглядный осветляющий эффект.
* Совместим с любыми фильтровальными установками.
* Эффективен при любом уровне рН обрабатываемой воды.
* Не изменяет уровень рН воды.

Назначение

Уничтожает водоросли и предупреждает их появление.

hth Альгицид непенящийся рекомендуется особо для бассейнов с очень неспокойной водой (с горками, противотоком, струйными аттракционами и т.д)

Способ применения

РЕГУЛЯРНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

При включенной фильтрации вносится непосредственно в бассейн:

* В начале сезона: 0,5 литра на 25 куб. м. воды.
* Каждую неделю: 0,25 литра на 25 куб. м. воды

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если вода имеет тенденцию к образованию известковых налетов (жесткость > 30), увеличить дозу в полтора раза.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Повышать дозу при большом наплыве купающихся, при высокой температуре воздуха или при обильных дождях.

ОЧИСТКА ЗЕЛЕНОВАТОЙ ВОДЫ

Внести препарат в воду из расчета 1 литр на 25 куб. м. воды. При высокой засоренности водорослями провести одновременно ударную обработку быстро растворяющимся хлорным препаратом, который вы применяете при регулярной обработке (предварительно установить уровень:рН между 7,0 и 7,4):

* hth Пастилки быстрого стабилизированного хлора (синяя этикетка, трихлоризоциануровая кислота или двуводный дихлоризоцианурат натрия или лития).
* hth Хлор в гранулах, hth Порошок-шок (красная этикетка, гипохлорит кальция или лития).
* Или сделать ударную обработку с помощью hth Жидкости-шок без хлора.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОПОРОЖНЕННОГО БАССЕЙНА

После очистки бассейна ополоснуть стенки растворенным в воде препаратом из расчета 1/10. Особое внимание обратить на обработку таких соединительных деталей, как скиммеры, желоба, донные сливы, выходные сопла отфильтрованной воды, соединения облицовочной пленки или швы кафеля. Оставить действовать примерно в течение часа и приступить к наполнению бассейна.

Рекомендации по безопасности

* Раздражает глаза и кожу.
* В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
* При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.
* При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi - Вызывает раздражение.

Условия хранения

* Хранить в недоступном для детей месте.
* В концентрированном виде хранится долго при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

* В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.
* Совместим также с hth Жидким дезинфектантом без хлора (РНМВ).
* Не смешивать с другими препаратами.
* Рекомендуется применять в сочетании с окисляющими веществами.

Внимание: Ни при каких обстоятельствах не смешивайте между собой препараты в твердом состоянии.